Poids : 2.5 kg
Dimensions : 28.8 x 21 x 70 cm
Autonomie : 3 heures
Mémoire 144 ECG.

Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique,
Enregistrement des 12 dérivations simultanément,

Ecran : 320 x 240 LCD
Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion,
Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4

Papier : 80 mm x 20 mm

Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s,
Connectivité : Ethernet / RS232 / USB

**Options** :
- Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies.
- Pied à roulette
- sacoche de transport.

**Ecg livré avec :**
- 1 Câble patient 10 fils à fiche banane,
- 6 électrodes précordiales (poires),
- 4 sangles avec électrodes intégrées,
- 1 liasse de papier,
- 1 manuel d'utilisation,
- 2 fusibles (rechange)