**escription**

*Référence*

62408 : PFR P2 Demi-masque filtrant / jaune

Avec filtre à poche et sangle de fixation en polyuréthane

Masque respiratoire

*Dimensions*

Largeur : 26 cm

Profondeur : 9,8 cm

Longueur des sangles de fixation : 23 cm

*Propriétés*

À utiliser pendant une seule session / 8 heures au maximum.

Ce masque doit être utilisé pour se protéger uniquement des aérosols liquides et solides.

Consulter les autres avertissements importants figurant dans le mode d’emploi.

**Utilisation prévue**

À utiliser pendant une seule session / 8 heures au maximum.

Ce masque doit être utilisé pour se protéger uniquement des aérosols liquides et solides.

Consulter les autres avertissements importants figurant dans le mode d’emploi.

**Matériaux principaux**

Ne contient pas de caoutchouc / latex naturel

Ne contient pas de DEHP

Couche externe : Spunbond (polypropylène), jaune / blanc

Couche intermédiaire (double) : base porte-filtre (polypropylène)

Intérieur : tissu à deux composants PET / polyester, blanc avec film antibuée

Barrette nasale : fil d’aluminium plat

Sangles de fixation : polyuréthane, bleu

**Stérilisation**

Ce produit n’est pas stérile.

Ce produit ne peut pas être stérilisé.

**Conditionnement**

Emballage de transport contenant 300 unités.

50 unités sont placées dans une boîte distributrice et 6 boîtes distributrices sont placées dans un emballage de transport.

Codage par code à barres : GS1-128 sur l’emballage de transport et les boîtes distributrices.

****

**Fabrication**

Matériaux fabriqués aux États-Unis.

Article assemblé au Mexique.

**Informations réglementaires**

Produit marqué CE en conformité avec la Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle.

Classification : EPI de Catégorie III.

Produit conforme aux normes EN 149:2001+A1:2009 ; EN 143:2000 ; EN 132:1999 et ISO 6941:2003.

**Informations relatives au stockage**

Entreposer dans un endroit sec et frais (entre -17 °C et 32 °C ; humidité relative < 85 %), à l’écart des sources de lumière et de radiations.

Conserver les masques dans leur boîte distributrice, autant qu’il est pratiquement possible.

Conserver les boîtes distributrices dans leur emballage de transport, autant qu’il est pratiquement possible.

**Durée de conservation**

5 ans, à compter de la date de fabrication.